{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["劳务分包工程"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"劳务分包工程","index":0,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,8],[2,1,2,3],[16,1,16,3],[37,5,37,8],[39,1,39,3],[40,1,40,3],[41,1,41,3],[41,5,41,8],[42,1,42,3],[43,1,43,3],[44,1,44,3],[44,5,44,6],[45,1,45,3],[46,1,46,3],[46,5,46,6],[47,1,47,3],[48,1,48,3],[48,5,48,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["索普基地三级防控项目（水池劳务分包）工作量清单报价单"]
["序号","项目名称","项目特征描述","工作内容","计量单位","暂估工程量","含税承兑综合单价（元）","含税承兑综合合价（元）","备注"]
[null,"水池"]
["1","混凝土垫层（水池）","1、部位：垫层\n2、混凝土种类：泵送商品砼现浇\n3、混凝土强度等级：不限","1、砼浇捣、养护\n2、包含机械开挖人工配合（基底标高上20cm土方开挖平整），桩间土清理。\n3、做法详见设计图纸。","立方米","260"]
["2","预制管桩灌芯","1、部位：管桩\n2、混凝土种类：泵送商品砼现浇\n3、混凝土强度等级：不限\n4、工作包含：钢板制作、钢筋笼绑扎、桩顶锚固钢筋焊接、砼浇筑","1、详见施工图纸，所有工作均需满足图纸、招标文件及相关图集规范要求。  ","个",231]
["3","预制管桩截桩","\n","1、三根试桩及三根检测桩，试验完成，土方开挖后，截桩至桩顶设计标高。","m","36"]
["4","钢筋工程","1、钢筋种类、规格:不限\n2、按设计图示钢筋（网）长度(面积）乘单位理论质量计算","1、钢筋制作、运输、绑扎、安装、焊接固定\n2、浇捣砼时钢筋维护、伸缩缝钢筋防锈处理等全部工作；（工程量为按设计图纸翻样所得的图纸净含量，不包括损耗在内，损耗费用在综合单价中考虑）\n3、工作包含钢筋电渣压力焊接连接、直螺纹连接（不限直径，套筒招标方提供）。","吨","300"]
["5","模板","【以 模板接触面积 为计算基数】","1、模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、打包成件、刷脱模剂、预埋件的安装、堵洞处理等全部工作内容\n 2、含对拉螺杆、止水螺杆安装、山型卡加固、拆模后切割、孔洞修补。并对归库的对拉螺杆、山型卡等辅材清除混凝土、刷油保养。\n3、支撑架为盘扣架，由投标方提供，支撑架报价不在此项内。","平方米","5400"]
["6","钢板止水带","1、止水钢板尺寸300mm*3mm","1、四周均需电焊搭接（满焊）\n2、定位、安装、焊接固定","米","510"]
["7","预埋刚性防水套管DN1400","1、部位：不限\n2、套管种类:DN1400\n3、套管就位、固定、安装\n","1、详见施工图纸，所有工作均需满足图纸、招标文件及相关图集规范要求  ","个","1"]
["8","预埋铁件","1、部位：不限\n2、钢材种类:不限\n3、铁件就位、固定、安装\n","1、铁件尺寸、规格:依据具体设计要求确定，详见设计图。\n2、安装、埋设、焊接固定、后期拆模后预埋件表面砼凿除","吨","2"]
["9","混凝土工程","1、部位：水池\n2、混凝土种类：泵送商品砼现浇\n3、混凝土强度等级：不限","1、砼浇捣、养护（覆膜养护），覆膜材料为辅材由投标人提供。","立方米","2600"]
["10","密孔钢丝网","1、部位：水池后浇带\n2、尺寸：4mm*4mm密孔钢丝网","1、防止混凝土流入加强带\n2、裁剪、定位、安装、固定","平方米","120"]
["11","后浇带浇筑","1、部位：水池\n2、混凝土种类：泵送商品砼现浇\n3、混凝土强度等级：不限\n","1、砼浇捣、养护（覆膜养护），覆膜材料为辅材由投标人提供。\n2、C35P8无收缩水泥配置的混凝土。\n3、做法详见设计图纸，处理方法严格参照图纸要求。","立方米","110"]
["12","水池脚手架","1、按投影面积为计算基数\n2、作用：混凝土工程模板操作架。","1、脚手架加固方式、搭设高度投标人自行考虑；符合国家有关安全验收规范。\n2、满挂安全网、满铺钢笆片，踢脚板，脚手架红白刷漆，包含搭拆。\n3、五点双扣式安全带由投标人提供，符合行业规范要求。","平方米","1400"]
["13","盘扣式脚手架","1、按盘扣式脚手架总吨位为计算基数\n2、使用范围：混凝土工程模板支撑架","1、脚手架材料及制作、安装、加固方式、搭设高度投标人自行考虑；\n2、符合国家有关安全验收规范。\n3、施工结束后的整理、装车。\n4、盘扣式脚手架由我公司提供，交由投标人领用，规定综合损耗率1.5%，材料领用后，负责现场保管，归还时如超出规定损耗量，按照工程公司届时租赁/采购合同对应单价赔偿。\n5、五点双扣式安全带由投标人提供，符合行业规范要求","吨",100]
[null,"阀门井、调节池、管道"]
["14","砂石垫层（阀门井、调节池）","1、部位：垫层","1、厚度300mm\n2、1:1砂石机械铺设，人工整平。","立方米","15"]
["15","混凝土垫层（阀门井、调节池）","1、部位：垫层\n2、混凝土种类：泵送商品砼现浇\n3、混凝土强度等级：C20","1、砼浇捣、养护\n2、做法详见设计图纸。\n3、150mm厚砼强度等级C20","立方米","6"]
["16","钢筋工程（阀门井、调节池、管道）","1、钢筋种类、规格:不限\n2、按设计图示钢筋（网）长度(面积）乘单位理论质量计算","1、钢筋制作、运输、绑扎、安装、焊接固定\n2、浇捣砼时钢筋维护、伸缩缝钢筋防锈处理等全部工作；（工程量为按设计图纸翻样所得的图纸净含量，不包括损耗在内，损耗费用在综合单价中考虑）\n3、工作包含钢筋电渣压力焊接连接、直螺纹连接（不限直径）。\n4、扎丝、各类保护层垫块为辅材，由投标人提供","吨","15"]
["17","模板工程（阀门井、调节池、管道）","【以 模板接触面积 为计算基数】","1、模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、打包成件、刷脱模剂、预埋件的安装、堵洞处理等全部工作内容\n2、含对拉螺杆、止水螺杆安装、山型卡加固、拆模后切割、孔洞修补。并对归库的对拉螺杆、山型卡等辅材清除混凝土、刷油保养。","平方米","400"]
["18","钢板止水带","1、止水钢板尺寸300mm*3mm","1、四周均需电焊搭接（满焊）\n2、定位、安装、焊接固定","米","60"]
["19","混凝土工程（阀门井、调节池、管道）","1、部位：阀门井、调节池、管道\n2、混凝土种类：泵送商品砼现浇\n3、混凝土强度等级：不限","1、砼浇捣、养护（覆膜养护），覆膜材料投标人提供。\n2、做法详见设计图纸。","立方米","80"]
["20","阀门井脚手架","1、按投影面积为计算基数\n2、作用：混凝土工程模板操作架。","1、脚手架加固方式、搭设高度投标人自行考虑；符合国家有关安全验收规范。\n2、满挂安全网、满铺钢笆片，踢脚板，脚手架红白刷漆，包含搭拆。\n损耗量，按照工程公司届时租赁合同对应单价赔偿。\n3、五点双扣式安全带由投标人提供，符合行业规范要求。","平方米","250"]
["21","预埋件","1、部位：不限\n2、钢材种类:不限\n3、铁件就位、固定、安装\n","1、铁件尺寸、规格:依据具体设计要求确定，详见设计图。\n2、安装、埋设、焊接固定、后期拆模后预埋件表面砼凿除\n3、详见施工图纸， 所有工作均需满足图纸、招标文件及相关图集规范要求  ","吨","2"]
["22","De500 pe管","临时排水管","1、人工配合土方平整、铺设管道\n2、包含临时排水时原闸门井侧壁开孔、管道安装、缝隙灌浆工作\n3、待新建水池、闸门井完成后进行封堵。\n4、详见施工图纸， 所有工作均需满足图纸、招标文件及相关图集规范要求  ","米","30"]
["23","DN800pe管","永久排水管","1、人工配合土方平整、铺设管道\n2、包含原闸门井侧壁开孔、管道安装、缝隙灌浆工作\n3、详见施工图纸， 所有工作均需满足图纸、招标文件及相关图集规范要求  ","米","40"]
["24","DN1400钢管","永久排水管","1、人工配合土方平整、铺设管道、管道安装\n2、详见施工图纸， 所有工作均需满足图纸、招标文件及相关图集规范要求  ","米","8"]
["25","DN1500混凝土管","1、人工配合土方平整、管道混凝土浇筑、铺设管道\n2、二级钢筋混凝土承插管","1、需按照《给排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008) 、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）进行功能性试验。重力管及附属构筑物应进行严密试验，合格后方可进行沟槽全部回填或后续工作。\n2、做法详见设计图纸","米","4"]
["26","DN1600混凝土管","1、人工配合土方平整、管道混凝土浇筑、铺设管道\n2、二级钢筋混凝土承插管","\n1、需按照《给排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008) 、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）进行功能性试验。重力管及附属构筑物应进行严密试验，合格后方可进行沟槽全部回填或后续工作。\n2、做法详见设计图纸","米","40"]
["27","道路","1、部位：道路\n2、混凝土种类：泵送商品砼现浇\n3、混凝土强度等级：不限","1、厚度200mm以内。\n2、包含工作人工配合土方平整、浇筑、振捣、抹平、割缝、覆膜养护","平方米","1000"]
["28","排水沟砌筑","1、人工平整土方，调制砂浆、排水沟砌筑坡度根据现场实际调整。","调制砂浆、砌砖","立方米","200"]
["29","排水沟、集水井粉刷 ","1、调制砂浆，对排水沟及集水井内壁进行粉刷","调制砂浆、抹灰","平方米",1100]
["30","集水井砌筑","1、人工平整土方，调制砂浆、集水井砌筑","调制砂浆、砌砖","立方米","15"]
["31","技术点工","1、钢筋工、木工、瓦工、架子工、焊工等技术工种\n2、临设布置","1、意指非投标方原因造成的返工或零星工作量，此项不包含因投标方未理解图纸，或未按照《建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011》施工造成的安全整改发生所发生的的人工费用。","个","30"]
["32","辅助点工","1、现场清理、材料归库、基坑抽水等辅助工种","1、每日必须做到施工范围内的材料清理，做到工完料净场地清。此项为除此以外的清理工作。","个","120"]
["33","安全文明施工措施费","1、单独列项","1、包括但不限于五点式安全带、劳保鞋安全鞋、安全帽、护目镜、统一着装反光背心、安全网、水平平网、钢笆片、踢脚板、脚手架红白漆、定型化硬质基坑临边防护围栏布置、基坑上下通道搭设等，符合相关安全规范要求。","项","1"]
[{"$nulls":3}," 承兑含税总价（  %专用增值税票）","元"]
["备注："]
["1、","1、以上价格为固定综合单价，不作调整，工作量按实结算；其他未尽事宜依据《江苏省建筑与装饰工程计价表（2014年版）和相关规定执行。"]
["2、","以上价格含抽水水泵、劳保用品、小型手持工具、木工用具、钢筋切断调直设备、瓦工振捣棒、模板材料、水泥内撑条、圆钉、扎丝、各类保护层垫块垫片、覆膜材料、焊材、安全网、水平平网、钢笆片、踢脚板、脚手架红白漆、密孔钢丝网钢管脚手架租赁、对拉螺杆螺母山型卡、止水螺杆、砖、水泥、黄沙。盘扣脚手架、钢筋、套筒、混凝土、De500 pe管、DN800pe管、DN1400钢管、DN1500混凝土管、DN1600混凝土管由我公司提供。所有材料的必须分门别类整齐有序。"]
["3、","工作签证需在工作完成后3日内办理，必须附影像资料，逾期作废。",{"$nulls":3},"报价单位：（盖章）"]
["4、","施工过程中需服从并严格遵守工程公司、集团公司等业主方相关规章管理制度。"]
["5、","施工中如遇合同中未体现工作，需确定单价后方可施工（本说明第1条优先）。"]
["6、","垂直运输、水电由招标单位提供。",{"$nulls":3},"负责人：",null,null,"必填"]
[]
[{"$nulls":5},"电  话：",null,null,"必填"]
[]
[{"$nulls":5},"日 期："]