{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28}
["项目","物料编码","物料名称","型号","单位","数量"]
["QG2024090600023243","02030200000522","电机保护器","GC650-100A-M-D1 100A(4-20MA),在用品牌为格策，可报其他品牌同参数产品，须保证通用。","只",3]
["QG2024091000023385","02040500000432","微型电动葫芦","PA600  额定吊重600Kg/300Kg,起重高度6/12m,电压频率220V-50HZ,输入功率1200W,绝缘等级B,工作定额S3 20%-10min","台",3]
["QG2024090600023243","02030200000664","多功能表","GC500EY 400/1，在用品牌为格策，可报其他品牌同参数产品，须保证通用。","只",2]
["QG2024090400023210","02030100000162","面板开关","平板式220V单联","只",50]
["QG2024090600023243","02030200000736","多功能电表","GC500EY  6000/100  300/5 在用品牌为格策，可报其他品牌同参数产品，须保证通用。","只",2]
["QG2024090600023245","02039900000110","移动接线盘","220V   50米","台",4]
["QG2024090400023210","02030100000266","小型断路器","DZ47-63/4P/63A","只",10]
["QG2024090600023243","02030200000773","电机保护器","GC650-25A-M-D1 (4-20MA)，在用品牌为格策，可报其他品牌同参数产品，须保证通用。","只",3]
["QG2024090400023210","02030200000437","热继电器","LR9-F7375 200-330A","只",2]
["QG2024090600023243","02030400000047","日光灯管","LED灯管  36W","根",40]
["QG2024090400023210","02030200000742","五眼插座","86型 250V 10A","个",100]
["QG2024090600023243","02030400000525","LED灯管","9W","只",40]
["QG2024090300023048","02039900000321","铜线鼻子","DT-95mm2","只",36]
["QG2024090400023210","02030200001106","交流接触器","CJX2sF-150 AC 220V，在用品牌为德力西，可报其他品牌同参数产品，须保证通用。","只",2]
["QG2024090600023243","02039900000224","高压绝缘垫","1000×1000×8","块",40]
["QG2024090300023048","02039900000323","铜线鼻子","DT-50mm2","只",12]
["QG2024090400023210","02030200001107","交流接触器","CJX2s 8011 AC 220V","只",1]
["QG2024090400023210","02030200001111","电动机综合保护器","JD-6   AC220V  额定电流63-400A 相对延时3-120S 过流63-400A，在用品牌为德力西，可报其他品牌同参数产品，须保证通用。","只",1]
["QG2024090400023210","02030400000061","吸顶灯","22W","套",50]
["QG2024090400023210","02039900000224","高压绝缘垫","1000×1000×8","块",30]
["QG2024090400023210","02039900000734","可编程纬度时控器","DHC15BN 电压AC220V","只",6]
["QG2024090600023244","02080200008698","G系列变频电机通风机","G-315A，370W，1250rpm，50Hz，380V，风量6200m3/h，风压180Pa","台",2]
["QG2024090600023246","02030300000701","静电跨接线","6平方   长30cm 孔φ20 端子紫铜  双色","根",10]
["QG2024090600023246","02030300000702","静电跨接线","6平方   长30cm 孔φ24 端子紫铜  双色","根",10]
["QG2024090400023210","02030100000351","UPS电源","3kVA  技术参数：输入电压220V，频率40-70HZ，UPS容量3000VA/2400W，输出电压220V，密封免维护电池3年，电池组电压72V ，标准充电至90%容量时间<4小时 ","台",1]
["QG2024090600023249","02039900001493","防爆人体静电释放报警器","AS6608防爆声光型 EXibⅡc T4Gb -20℃至60℃ 含立杆 警示牌","套",10]
["QG2024090600023249","02089900000510","人体静电释放报警器球头","AS6608防爆声光型 EXibⅡc T4Gb -20℃至60℃","只",20]