{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[14,1,14,7]]}
["行号","项目","物料编码","物料名称","规格","单位","数量","需求部门"]
[90,"QG2023080200018272","02060500000682","不锈钢止回阀","H44W-16P DN40 RF","只",5,"醋酸厂"]
[120,"QG2023080200018279","02060900000155","Y型过滤器","DN40 PN1.6 304 法兰式  滤网材质321 目数：80目","只",2,"气化厂"]
[340,"QG2023080300018293","02060100000373","截止阀","J41H-300LB WCB 2″RF","台",3,"甲醇厂"]
[370,"QG2023080300018293","02060100001298","截止阀","J41H-25C DN40 RF","件",8,"甲醇厂"]
[400,"QG2023080300018293","02060200000189","闸阀","Z41H-300LB WCB 3″RF 介质：氨气","只",1,"甲醇厂"]
[410,"QG2023080300018293","02060200000196","闸阀","Z41H-300LB WCB 2″RF","只",5,"甲醇厂"]
[500,"QG2023080300018293","02060200001354","闸阀","Z41H-150LB WCB 18″RF 原有气动执行机构利旧，需现场测量与其匹配 介质：一氧化碳","件",1,"甲醇厂"]
[510,"QG2023080300018293","02060200001355","闸阀","Z41H-150LB WCB 12″RF 原有气动执行机构利旧，需现场测量与其匹配 介质：一氧化碳","件",2,"甲醇厂"]
[520,"QG2023080300018293","02060200001356","闸阀","Z41H-300LB WCB 12″RF 原有气动执行机构利旧，需现场测量与其匹配 介质：一氧化碳","件",1,"甲醇厂"]
[590,"QG2023080300018293","02060500000274","止回阀","H44H-150lb 2＂RF 卧式安装 介质：密封气","只",2,"甲醇厂"]
[140,"QG2023080700018304","02060200000182","闸阀","Z41H-16C DN250 RF","只",1,"热电厂"]
[40,"QG2023080700018307","02060200001359","电动闸阀","Z941H-10Q DN1000  球墨铸铁 电动头：开关型，防护等级：IP68，配控制箱，带开度显示","台",1,"动力厂"]
[]
[null,"注：介质为氨气与一氧化碳的闸阀，须采用压力自紧密封阀盖，出厂提供高压气密性试验报告。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}