{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[17,2,17,7]]}
["行号","项目","物料编码","物料名称","规格","单位","数量","用途说明","需求部门","材质"]
[320,"QG2023080300018293","02060100000329","截止阀","J41H-600LB A105 1″RF 介质：蒸汽冷凝液","只",20,"J41W 4.0蒸汽冷凝液管用","甲醇厂"]
[330,"QG2023080300018293","02060100000333","截止阀","J41W-600LB 0Cr18Ni9 1″ RF 介质：合成气 压力自紧密封阀盖","个",10,"RF 压缩备件","甲醇厂"]
[350,"QG2023080300018293","02060100000668","截止阀","J41H-600LB A105 1.5″RF 介质：锅炉水","个",5,"J41W P2出口阀用","甲醇厂"]
[360,"QG2023080300018293","02060100001294","截止阀","J41H-600LB A105 2″RF 介质：蒸汽","件",5,"J41W  4.0蒸汽管用","甲醇厂","WCB"]
[380,"QG2023080300018293","02060200000119","闸阀","2寸 900LB RJ CF8 Z2H7B01-P2G6 介质：水煤气（H2、H2S、CO）压力自紧密封阀盖","只",4,"变换导淋用","甲醇厂"]
[420,"QG2023080300018293","02060200000451","闸阀","Z41W-600LB CF3 6″L=54.5CM 介质：水煤气（H2、H2S、CO）压力自紧密封阀盖","只",1,"C15201三级出口阀","甲醇厂"]
[440,"QG2023080300018293","02060200001348","闸阀","Z41H-600LB WCB 3″RF 介质：锅炉水","件",5,"E6补水管线用","甲醇厂","WCB"]
[450,"QG2023080300018293","02060200001349","闸阀","Z41H-600LB A105 2″RF 介质：蒸汽","件",4,"4.0蒸汽管用","甲醇厂","WCB"]
[460,"QG2023080300018293","02060200001350","闸阀","Z41Y-100I DN80 FM 介质：蒸汽","件",3,"喷射器前阀","甲醇厂"]
[490,"QG2023080300018293","02060200001353","闸阀","1\"900LB RJ Z2H7B01-P2G6  CF8 介质：水煤气（H2、H2S、CO）压力自紧密封阀盖","件",20,"变换导淋用","甲醇厂"]
[580,"QG2023080300018293","02060500000041","止回阀","H44Y-100I DN80 FM 介质：蒸汽","只",3,"喷射器前阀","甲醇厂"]
[600,"QG2023080300018293","02060600000942","球阀","Q41W-600LB 1\" CF3 RF 介质：合成气 压力自紧密封阀盖","件",6,"RF 压缩备件","甲醇厂","CF3"]
[610,"QG2023080300018293","02060600001023","球阀","Q341W-600LB 8\" 304 RF L=425MM 介质：循环水","件",1,"E15211","甲醇厂",304]
[100,"QG2023080200018279","02060600000568","硬密封球阀","Q41Y-900RL  2” RF 介质：合成气 压力自紧密封阀盖","只",1,"2023-07-27","气化厂"]
[110,"QG2023080200018279","02060600000569","硬密封球阀","Q41Y-900RL 2” RJ 介质：合成气 压力自紧密封阀盖","只",1,"2023-07-27","气化厂"]
[]
[null,null,"介质为水煤气（H2、H2S、CO）与合成气的阀门，须采用压力自紧密封阀盖，出厂提供高压气密性试验报告。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}